# ID 13248

Variablen für Rückgabe fehlerhaft definiert.
Beschreibung | Die Arrays der Variablen V.L.X[i], V.L.Y[i] oder V.L.Z[i] sind nicht oder fehlerhaft definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Definitionen der Versorgungsparameter in Form der V.L.-Arrays korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm