# ID 50608

Die Ordnung des Geschwindigkeitsfilters ist ungerade.
Beschreibung | Die Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters (P-AXIS-00623) ist mit einem ungeraden Wert parametriert, dies wird korrigiert.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00623 mit einem geraden Wert parametrieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.