# ID 21188

SIGNAL auf offenes WAIT vom angegebenen Kanal nicht erwartet.
Beschreibung | Das empfangene Signal kommt von einem Kanal, der nicht im WAIT aufgeführt ist.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 7 | Entweder entsprechendes Signal vom richtigen Kanal senden oder den Kanal beim Warten auf das Signal mit aufführen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer des Signals
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer des Kanals, von dem das Signal stammt.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.