# kernelv_ch_get_override()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_override (unsigned long int chanIndex, unsigned short int *override);

## Beschreibung

Lesen des aktuellen Override-Wertes für den Kanal.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
chanIndex | unsigned long | Kanalindex des Kanals, dessen Override gelesen werden soll..
override | unsigned short* | Zeiger auf den Wert, in den der Override geschrieben werden soll. Zurückgegeben wird der aktuelle Overridewert in 0,1%.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.