# ID 270033

Reset des NC-Kanals festgestellt ohne explizites Kommando via MCM.
Beschreibung | Es wurde ein Reset des NC-Kanals beauftragt, ohne dass dieser vom MCM beauftragt wurde.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Überprüfung der Reset-Beauftragung.
Parameter | %1: |
Aktueller MCM-Mode.
%2: |
Aktueller MCM-Zustand.
%3: |
Flag zur Anzeige ob die BF BAVO gestartet ist.
%4: |
Flag zur Anzeige ob die BF BAHN gestartet ist.
Fehlertyp | -