# ID 110182

Factor for spindle speed is 0.
Description | The specified factor for speed monitoring P-AXIS-00217 is zero.
Response | Class | 1 | Value is initialised by a default.
Solution | Class | 1 | Correct the value in parameter list.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
P-AXIS-00016
%2: | Incorrect value [-]
P-AXIS-00217
%3: | Corrected value [-]
P-AXIS-00217
Error type | 2, Error message on data transfer of parameter lists to controller.