# Struct CONTOUR_DATA_TECHNO_V1

## Beschreibung

Daten der ausgegebenen Technologiefunktionen.

Element | Typ | Bedeutung
axis_nr | unsigned short int | Achsnummer bei achsspezifisch ausgegebenen Technologiefunktionen, 0 bei Kanalspezifisch ausgegebenen Technologiefunktionen.
fillup | unsigned short int | Füllbytes zur Strukturausrichtung.
m_h_count | unsigned long int | Anzahl der belegten Einträge im Array m_h_data[].
m_h_data[ ] | CONTOUR_M_H_PROCESS_V1 | M/H-Technologiedaten. Arraygröße: CONTOUR_MAX_M_H_DATA
s_count | signed long int | Anzahl der belegten Einträge im Array s_procm_h_data[].
s_data[CONTOUR_SPDL_COUNT] | CONTOUR_S_PROCESS | Daten der ausgegebenen Spindeltechnologiefunktionen. Arraygröße: CONTOUR_MAX_SPDL_DATA
tool | CONTOUR_TOOL_PROCESS | Technologiedaten eines Werkzeugs.