# Arbeits- und Schutzräume löschen

## Befehle zum Löschen

Informationen von gelöschten Überwachungsräumen sind unwiderruflich verloren. Der belegte Speicherplatz wird anschließend freigegeben, um neue Überwachungsräume definieren zu können. Gelöscht werden können nur deaktivierte Überwachungsräume.

Der NC-Befehl zum Löschen eines Überwachungsraumes umfasst die Syntaxelemente:

#CONTROL AREA CLEAR [ALL] | [ ID=.. ] | modal

ID=.. | Eindeutige Kennung zum Identifizieren der unterschiedlichen Arbeits- und Schutzräume.
ALL | Alle derzeit definierten Arbeits- und Schutzräume werden gelöscht und der Speicherplatz für neue Definitionen freigegeben.

## Hinweis

Löschen von Arbeits- und Schutzräumen ist nur in inaktivem Zustand zulässig.

Bei Löschen von aktiven Arbeits- und Schutzräumen wird die Warnung ID 120499 ausgegeben.

## Programmierbeispiel

Arbeits- und Schutzräume löschen

#CONTROL AREA CLEAR [ID3] (Lösche spezifisches Area)

#CONTROL AREA CLEAR ALL (Lösche alle definierten Areas)