# Handbetriebsparameter

P-MANU-00014 | Ausgabe einer Meldung an Offsetgrenze
Beschreibung | Ist der Parameter mit TRUE belegt, so generiert die CNC eine Warnung, falls die Handbetriebsbewegung an einer relativen Offsetgrenze (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138) oder einer absoluten Offsetgrenze (P-AXIS-00492, P-AXIS-00493) stoppt.
Parameter | move_limit_warning
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Der Parameter ist verfügbar ab der CNC-Version 2.11.2804.12