# Name der Ausgabedatei (P-STUP-00214)

P-STUP-00214 | Name der Ausgabedatei
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Name der Ausgabedatei für das Logging der entsprechenden Task festgelegt werden. Ist kein Pfad für die Ausgabedatei angegeben, so wird der Standardpfad bzw. das Hauptverzeichnis der NC-Steuerung verwendet.
Parameter | task_trace.geo.filename
Datentyp | STRING
Datenbereich | <Dateiname mit relativem / absolutem Pfad>
Dimension | ----
Standardwert | <TwinCATInstallation>\Components\Mc\CNC\Diagnostics\MultiCore-Startup.log
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3077