# ID 110268

Unzulässiger Wert für Zeitbasis bei Normierung der Geschwindigkeit.
Beschreibung | Der angegebene Wert für die Zeitbasis ist ungültig.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch
Abhilfe | Klasse | 7 | Parameterliste der Achse korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
P-AXIS-00207
%3: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.