# ID 44047

FB-Fehler: im MC ist beim Lesen/Schreiben von Konfigurationsparametern eine Warnung aufgetreten.
Beschreibung | Die Meldung wird von Funktionsbausteinen ausgegeben, die auf Parameter in den Konfigurationslisten schreibend/lesend zugreifen können, weil der Motion Controller beim Zugriff auf Parameter in den Konfigurationslisten eine Warnung ausgegeben hat.
Reaktion | Klasse | - | Die Meldung wird am Ausgang "ErrorID" des Funktionsbausteins angezeigt. Die Ausgänge "Error" und "NCWarning" zeigen TRUE an. Der Code der Warnung, die im Motion Controller erzeugt wurde, wird am Ausgang "NCErrorCode" angezeigt. Der Ausgang "Valid" zeigt FALSE.
Abhilfe | Klasse | - | Anhand des am Ausgang"NCErrorCode" ausgegebenen Codes feststellen, was das Problem ist und beheben. Danach kann der Funktionsbaustein wieder durch eine steigende Flanke am Eingang "Execute" beauftragt werden.
Fehlertyp | -