# ID 22207

Fehler bei der Kommunikation mit der externen Werkzeugverwaltung.
Beschreibung | Bei der Kommunikation mit der externen Werkzeugverwaltung wurde eine Nachricht empfangen, die einen Fehlercode enthalten hat.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen des CNC-externen Kommunikationsteilnehmer.
Parameter | %1: | Status [-]
Fehlercode der empfangenen Nachricht.
Fehlertyp | 3, Fehler in der Kommunikation.