# Übersicht

ID | Hochlaufparameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-STUP-00033 | fb_storage_size[i] | Speichergröße für das Rückwärtsfahren

ID | Kanalparameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-CHAN-00650 | function | Aktivierung von Funktionen (alternativ P-STUP-00070)
P-CHAN-00658 | contour_lookahead_log_max | Maximale Anzahl von geloggten Konturelementen im Look-Ahead. (alternativ P-STUP-00076)