# ID 20420

Kanalparameter: Zwei Spindeln wurde die gleiche logische Achsnummer zugeordnet.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass zwei Spindeln die gleiche logische Achsnummer P-CHAN-00036 haben.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Logischen Achsnummern der Spindeln P-CHAN-00036 in der Kanalparameterliste prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.