# Übersicht

## Aufgabe

Die Abstandsregelung (auch Höhenregelung) hat die Aufgabe, den Abstand von Werkzeugen zu Werkstücken zu regeln. Diese erfolgt über zusätzliche elektronische Tastsysteme oder Sensoren, die den tatsächlichen Abstand erfassen und diese der Steuerung bereitstellen.

## Eigenschaften

Die Abstandsregelung kann beispielsweise verwendet werden:

- um Dickentoleranzen von Werkstücken auszugleichen
- um das Berühren des Werkzeugs bei Oberflächenwelligkeit mit dem Werkstück zu verhindern

## Parametrierung

Für die Abstandsregelung müssen umfangreiche Einstellungen in der Achsliste konfiguriert werden. Eine vollständige Aufstellung findet sich im Kapitel Parameter.

## Programmierung

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Abstandsregelung erfolgt wahlweise über das NC-Programm durch den achsspezifischen NC-Befehl <Achsname> [ DIST_CTRL ...] oder die SPS.