# ID 21546

Verzoegerungslimit auf der Bahn ist negativ oder 0. Kanalparameter moeglicherweise nicht belegt.
Beschreibung | Das mit #VECTOR LIMIT ... [...] programmierte Verzoegerungslimit auf der Bahn ist negativ oder Null.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Befehl prüfen und ändern. Programmiertes Verzoegerungslimit muss einen Wert größer Null haben.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.