# ID 292067

Koppelkinematik: Element der kinematischen Kette hat keinen Eintrag in der Prioritätenliste.
Beschreibung | Ein Element der kinematischen Kette (P-CHAN-00449) einer Koppelkinematik kann nicht in der zugehörigen Prioritätenliste (P-CHAN-00450) gefunden werden.
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | Eintrag in der Prioritätenliste für das fehlende Element.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
%2: | Aktueller Wert [-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -