# ID 13340

An einen Zyklus des calib-Package wurde keine oder eine ungültige Kinematik-Id übergeben.
Beschreibung | Ein Zyklus erwartet eine gültige Kinematik-ID als Parameter. Es wurde aber eine ungültige oder keine Kinematik-ID übergeben.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Kinematik-ID korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Angegebene Kinematik-ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm