# ID 110034

Unzulässiger Nenner für Dämpfungswert.
Beschreibung | Der Dämpfungswert für Simulationsantriebe wird über Zähler und Nenner angegeben. Dämpfungswert = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050 Der Wert für den Nenner wurde ungültig angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00050 in der Parameterliste der betroffenen Achse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierter Wert für P-AXIS-00050
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00050
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.