# ID 22147

DIST TO GO END ohne #DIST TO GO BEGIN nicht zulässig.
Beschreibung | Der Bereich für die Restweganzeige in einem Programmabschnitt innerhalb eines NC-Programms muss zwischen #DIST TO GO BEGIN und #DIST TO GO END angegeben werden. Der NC-Befehl #DIST TO GO BEGIN wurde nicht programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.