# ID 70474

Die Parameterwerte liegen auf einem Gitter, werden aber nicht linear interpoliert.
Beschreibung | Diese Warnung weist darauf hin, dass die bereitgestellten Parameterdaten zwar auf einem Gitter liegen, aber nicht linear interpoliert werden, siehe P-VOLC-00014. Stattdessen wird die nichtlineare Interpolation verwendet, die einige Nachteile hat. Daher wird empfohlen, auf die lineare Interpolation umzustellen.
Reaktion | Klasse | - |
Abhilfe | Klasse | - | Ggf. Interpolationsmodus auf GRID oder AUTO umstellen, Steuerung neu starten
Parameter | %1: | Index der Kompensation
ID der Volumetrischen Kompensation
%2: | Parametername [-]
Betroffener Parameter
Fehlertyp | -