# ID 13557

Der Schwenkmodus ist nicht oder unzulässig definiert.
Beschreibung | Keine oder ungültige Definition des Schwenkmodus.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren des Schwenkmodus beim Zyklusaufruf mit einem zulässigen Wert.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Übergebener Schwenkmodus
%2: | Unterer Grenzwert
Kleinster zulässiger Schwenkmodus (Ganzzahl)
%3: | Oberer Grenzwert
Grösster zulässiger Schwenkmodus (Ganzzahl)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm