# Synchronisationsart des Strukturelements (P-EXTV-00018)

P-EXTV-00018 | Synchronisationsart des Strukturelements
Beschreibung | Standardmäßig erben alle Strukturelemente die Synchronisationsart für den Schreib-/Lesezugriff (siehe Synchronisation des Zugriffs durch NC-Kanal) von der Variableninstanzierung. Mit diesem Parameter kann die Synchronisationsart für das Strukturelement individuell festgelegt werden.
Parameter | struct[i].element[j].synchronisation
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | TRUE, FALSE
Dimension | ----
Standardwert | TRUE *
Anmerkungen | * Die Synchronisationsart wird von der Variableninstanziierung geerbt (siehe Datensätze zur Definition externer Variablen (var[i].*) )