# Migrierte NC-Befehle

## Versionshinweis

In folgender Tabelle sind Befehle aufgeführt, die aufgrund funktionaler Weiterentwicklungen oder aus syntaktischen Gründen in eine neue NC-Syntax überführt wurden.

Die bisherigen Befehle sind weiterhin programmierbar (abwärtskompatibel), sollten aber bei der Erstellung neuer NC-Programme nicht mehr verwendet werden.

Alte Syntax: | Neue Syntax | ab Version
#SET DEC LR SOLL #VECTORVEL ON / OFF #VECTORACC ON / OFF #INIT MAKRO TAB | #CHANNEL INIT [...] #VECTOR LIMIT ON / OFF [...] #VECTOR LIMIT ON / OFF [...] #INIT MACRO TAB | V2.10.1504.00 V2.10.1507.02 V2.10.1507.02 V2.11.2010.02
G200 #ACHSE […] G201 #ACHSE […] G202 #ACHSE […] | G200 X.. Y.. G201 X.. Y.. G202 X.. Y.. | V2.11.2010.02 V2.11.2010.02 V2.11.2010.02
#GET IPO OFFSET #SET OFFSET [...] X #SET HR [...] X #SET TIP [...] X | #GET MANUAL OFFSETS #MANUAL LIMITS […] #HANDWHEEL [...] #JOG CONT [...] | V2.11.2010.02 V2.11.2010.02 V2.11.2010.02 V2.11.2010.02
#SET JOG [...] X #SET IPO SOLLPOS […] #SET SLOPE PROFIL […] | #JOG INCR [...] #GET CMDPOS […] #SLOPE … […] | V2.11.2010.02 V2.11.2010.02 V2.11.2010.02
#SET ASPLINE STARTTANG X.. Y.. #SET ASPLINE ZIELTANG X.. Y.. #SET ASPLINE MODE [...] | #AKIMA STARTVECTOR X.. Y.. #AKIMA ENDVECTOR X.. Y.. #AKIMA TRANS [...] | V2.11.2010.02 V2.11.2010.02 V2.11.2010.02
#SET CORNER PARAM [...] | #CORNER PARAM [...] | V2.11.2010.02
#SET TANGFEED RMIN [...] | #TANGFEED [...] | V2.11.2010.02
#SET SPLINE ON / OFF | #SPLINE ON / OFF | V2.11.2010.02
#SET SPLINETYPE AKIMA | #SPLINE TYPE AKIMA | V2.11.2010.02
#SET SPLINETYPE BSPLINE | #SPLINE TYPE BSPLINE | V2.11.2010.02
#RTCP ON / OFF | #TRAFO ON / OFF | alle Versionen