# ID 20226

ENDSWITCH muss alleine im Satz stehen.
Beschreibung | Eine Steuersatzanweisung wurde mit weiteren NC-Befehlen im gleichen NC-Satz programmiert. Nach einem $ENDSWITCH darf kein weiterer NC-Befehl programmiert werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 P1=5

N50 $SWITCH P1

:

N62 $DEFAULT

:

N65 $ENDSWITCH G01 X100 F10000

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 P1=5

N50 $SWITCH P1

:

N62 $DEFAULT

:

N65 $ENDSWITCH

N66 G01 X100 F10000

:

N1000 M30

Weitere Informationen unter [PROG// Kapitel: Der Sprungverteiler]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige NC-Befehle nach $ENDSWITCH in andere NC-Sätze verschieben oder löschen.
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.