# ID 21322

Direktes Ausfahren der Werkzeugversaetze bei dieser Satzart nicht erlaubt.
Beschreibung | Das D-Wort ist im NC-Satz zusammen mit G-Funktionen programmiert, die die Satzart umschalten, d.h. die Bedeutung der programmierten Achspositionen verändern (z.B. G04, G63, G74, G92, G98, G99, G100...). Bei konfiguriertem direkten Ausfahren der Werkzeugversätze (P-CHAN-00100) führt dies zu einem Konflikt.

Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G92 X10 Y20 Z10 D1

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G92 X10 Y20 Z10

N30 D1

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. D-Wort in einem eigenen NC-Satz programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.