# Unbekannte Einträge im Antriebstelegramm ignorieren (P-AXIS-00358)

P-AXIS-00358 | Unbekannte Einträge im Antriebstelegramm ignorieren
Beschreibung | Wenn in den zyklisch ausgetauschten Antriebstelegrammen Elemente konfiguriert sind, die in der CNC nicht bekannt sind, wird standardmäßig eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Ausgabe dieser Fehlermeldung kann durch diesen Parameter unterdrückt werden.
Parameter | antr.ignore_unknown_telegram_elements
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |