# ID 21344

Synchrones WAIT mit Parametern ist nicht erlaubt.
Beschreibung | Signalparameter können nur auf Decoder-Ebene ausgewertet werden, ein synchronisiertes Warten mit Übergabe von Parametern #WAIT SYN[... P[0] = ... ] ist nicht erlaubt. Siehe auch [PROG// Kapitel Kanalsynchronisation – Warten auf Signale]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des #WAIT-Befehls im NC-Programm. Programmablauf so anpassen, dass Warten ohne Sychronisation #WAIT[... P[0] = ... ] möglich ist.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.