# kernelv_get_channel_count()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_get_channel_count (unsigned long int* channelCount);

## Beschreibung

Liest die Anzahl der konfigurierten Kanäle der CNC-Steuerung.

Falls die Funktion aufgerufen wird, wenn der CNC-Kern noch nicht gestartet ist, wird ein Fehlercode zurückgegeben.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
channelCount | unsigned long* | Zeiger auf Speicher für die zurückzugebende Kanalanzahl.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.