# ID 1001850

Kanalnummer wurde mehrfach vergeben. Standardnummerierung wird hergestellt.
Beschreibung | Mit dem Parameter P-CHAN-00400 können den CNC-Kanälen eindeutige Nummern zugeordnet werden. In der Kanalparameterliste wurde die identische Nummer jedoch zwei unterschiedlichen Kanälen zugewiesen. Die Steuerung verwendet daher für den Hochlauf die Standardnummerierung:

Kanal-ID P-CHAN-00400 = Kanalindex + 1

Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags., verwenden der Standardnummerierung
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Kanal-IDs P-CHAN-00400
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert[-]
Doppelte Kanalnummer P-CHAN-00400
%2: | Aktueller Wert[-]
Bereits vergebene Kanalnummer P-CHAN-00400
%3: | Aktueller Wert[-]
Kanalindex des fehlerhaften Kanals
%4: | Aktueller Wert[-]
Kanalindex des vorherigen Kanals
Fehlertyp | 6, Fehlermeldung bei der Übernahme von Daten in die Steuerung.