# ID 70421

Filterentwurf mit gegebenen Parametern nicht möglich.
Beschreibung | Nicht für alle Filterparameter ist es möglich einen stabilen Filter zu entwerfen, z.B. aufgrund der begrenzten Rechengenauigkeit.
Reaktion | Klasse | 7 | Filter wird deaktiviert
Abhilfe | Klasse | 6 | Parametrierung ändern:

- Filterzeitkonstante P-AXIS-00438 des PT2-Filters variieren
- Zykluszeit der Steuerung verändern

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Nummer des betroffenen Filters
%3: | Aktueller Wert [-]
Filtertyp (s. Achsfilter FCT-A7)
%4: | Aktueller Wert [-]
Ordnung des Filters (s. Achsfilter FCT-A7)
%5: | Aktueller Wert [-]
Zeitkonstante des PT2-Filters (s. P-AXIS-00438)
Fehlertyp | -