# Number of compensation values (P-COMP-00020)

P-COMP-00020 | Number of compensation values
Description | This parameter defines the number of entries in the compensation table.
Parameter | kw.ssfk.kw_nr_max
Data type | SGN32
Data range | 0 ≤ kw_nr_max < P-COMP-00059
Axis types | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Default value | 0
Remarks | P-COMP-00059 is available as of Build V3.1.3079.06.