# Anzahl der physikalischen Handräder (P-MANU-00001)

P-MANU-00001 | Anzahl der physikalischen Handräder
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Handräder festgelegt.
Parameter | hr_anzahl
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ... 6 (Maximale Anzahl der Handräder, applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Die Handradanzahl muss mit den belegten Handrädern in der Handraddatenliste 'hr_data[i]' übereinstimmen Parametrierbeispiel: Es sollen zwei physikalische Handräder konfiguriert werden. hr_anzahl 2