# ID 20940

Programmierte Drehzahl außerhalb definierter Drehzahlbereiche.
Beschreibung | In den Kanalparametern ist Spindelgetriebeschalten aktiviert (P-CHAN-00052). Die programmierte Spindeldrehzahl kann durch keine der in den Kanalparametern für diese Spindel definierten Drehzahlbereiche bzw. Getriebestufen (P-CHAN-00058, P-CHAN-00055) abgedeckt werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des NC-Programms. Drehzahl so programmieren, dass diese in den Drehzahlbereichen der Spindel liegt. Alternativ falls (mechanisch) möglich, können für diese Spindel die definierten Drehzahlbereiche in den Kanalparametern (P-CHAN-00058, P-CHAN-00055) so angepasst werden, dass die programmierten Drehzahlen möglich sind.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Spindeldrehzahl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.