# kernelv_ch_ackn_techno_func()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ch_ackn_techno_func(unsigned long int chanIndex, E_KERNELV_TECHNO_TYPE type, unsigned long int number);

## Beschreibung

Quittiert eine Technologiefunktion für die die Anwenderquittierung aktiviert wurde.

Falls die angegebene Technologiefunktion nicht offen ist (zur Quittierung ansteht), wird der Rückgabewert ERR_TECHNO_NOT_FOUND zurückgegeben, andernfalls RET_FINISHED.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex.
type | E_KERNELV_TECHNO_TYPE | Typ der Technologiefunktion, die quittiert werden soll.
number | unsigned long int | Nummer der Technologiefunktion.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Technologiefunktion wurde quittiert.
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle - 1
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_TECHNO_NOT_ FOUND | -29 | Die angegebene Technologiefunktion wurde nicht gefunden.