# Stützpunkte der Masterachse (P-COMP-00006)

P-COMP-00006 | Stützpunkte der Masterachse
Beschreibung | Mit dem Parameter werden die Stützpunkte der Masterachse definiert, bei denen die Slaveachse korrigiert werden muss.
Parameter | kw.crosscomp.table[i].setpoint
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ setpoint < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm oder Inkremente | R,S: 0.0001° oder Inkremente
Standardwert | 0
Anmerkungen |