# ID 60164

Eine Funktion des Tabellenverwalters kehrt mit einem Fehler zurück.
Beschreibung | Es trat ein Fehler bei der Verwendung von Camming-Tabellen auf.
Reaktion | Klasse | 5 | Abbruch des Auftrages/NC-Programmes.
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameter Nr.3 auslesen und Servicepersonal informieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Identifikationsnummer [-]
ID der CAM-Tabelle auf die zugegriffen werden soll.
%3: | Aktueller Wert [-]
Fehlerkennung.
Fehlertyp | -