# ID 110275

Anzahl der Delay-Zyklen ist unzulaessig gross.
Beschreibung | Die Anzahl der Verzögerung der Istpositionen zu den Sollpositionen durch die Buslaufzeit des digitalen Antrieb wurde zu hoch angegeben.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch
Abhilfe | Klasse | 7 | Wert in Achsliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.