# Wirkungsweise des PLC Vorschubes (P-CHAN-00102)

P-CHAN-00102 | Wirkungsweise des PLC Vorschubes
Beschreibung | Dieser Parameter bestimmt, ob der durch die PLC kommandierte Vorschub nur bei Vorschubsätzen oder auch bei Eilgangsätzen wirkt.
Parameter | plc_command_rapid_feed
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: PLC kommandierter Vorschub wirkt nur auf Vorschubsätze (G01, G02 ;G03) 1: PLC kommandierter Vorschub wirkt auch auf Eilgangsätze (G00)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |