# ID 20180

Unbekannter Spindelname oder Gleichheitszeichen fehlt.
Beschreibung | Der im NC-Satz programmierte Spindelname ist im Kanal nicht bekannt (P-CHAN-00007, P-CHAN-00053) oder bei einem Spindelnamen mit mehr als einem Buchstaben fehlt vor dem Drehzahlwert das Gleichheitszeichen. Beispiel (Annahme: Spindel hat den Namen „SPINDLE“):

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 SPDL=1000 M03

:

N1000 M30

oder

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 SPINDLE1000 M03

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 SPINDLE=1000 M03

:

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung..
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Spindelname entsprechend dem konfigurierten Namen P-CHAN-00007 korrigieren **. **Hinweis: Für die Hauptspindel darf im NC-Programm nur der Hauptspindelname P-CHAN-00053 verwendet werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.