# ID 21799

Die konfigurierte Anzahl der GCM-Nodes sind kleiner Null.
Beschreibung | Die Anzahl der in der Liste konfigurierten GCM-Nodes ist kleiner null.
Reaktion | Klasse | 2 | Neustart des NC-Kanals.
Abhilfe | Klasse | 3 | GCM-Node-Anzahl auf einen Wert größer null einstellen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktueller, fehlerhafter Wert.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.