# Vorzeichenumkehr der Stellgröße (P-AXIS-00231)

P-AXIS-00231 | Vorzeichenumkehr der Stellgröße
Beschreibung | Der Parameter definiert die Vorzeichenumkehr der Stellgröße.
Parameter | lr_hw[i].vz_stellgr
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.