# ID 150106

Unerwartetes Wiederholen des Tastendrucks.
Beschreibung | Wiederholung des Tastendrucks wurde erst empfangen, nachdem die Lebenszeit des Tastendrucks schon abgelaufen ist. Die Bewegung muss zunächst über einen normalen Tastedruck wieder getriggert werden. Oder die Wiederholung des Tastendrucks invertiert die Richtung.
Reaktion | Klasse | 1 | Wiederholung des Tastendrucks wird verworfen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Schnelleres Wiederholen des Tastendrucks bzw. Tastendruckrichtung der Wiederholung kontollieren.
Parameter | %1: | Logische Bedienelementnummer [-]
Aktuelle Nummer der Taste
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Zustand der Taste (–1 - rückwärts, 0 – nicht gedrückt, 1 – vorwärts)
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Neu gemeldete Tastendruck
Fehlertyp | -