# ID 270076

CNC-Reset wurde durch Anwender ausgeloest.
Beschreibung | Ein CNC-Reset wurde durch die HMI oder SPS ausgelöst. Diese Meldung wird immer erzeugt, wenn eine Transition beauftragt wurde, für die Zurücksetzen der Steuerung notwendig ist. Durch die Auswertung dieser Meldung können Fehlerereignisse synchronisiert werden. Alle vorherigen Fehler sind steuerungsintern automatisch gelöscht.
Reaktion | Klasse | - | -
Abhilfe | Klasse | - | -
Fehlertyp | -