# ID 13341

An einen Zyklus des calib-Package wurde keine oder eine ungültige Kinematik-Variante übergeben.
Beschreibung | Ein Zyklus erwartet eine gültige Kinematik-Variante als Parameter. Es wurde aber eine ungültige oder keine Kinematik-Variante übergeben. Für eine Liste aller gültigen Kombinationen aus Kinematik und Kinematik-Variante siehe cnc_calib_fit_init.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Kinematik-Variante korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Übergebene Kinematik-Id
%2: | Identifikationsnummer
Übergebene Kinematik-Variante
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm