# ID 50619

Die Bandgeschw. ist groesser als der Maximal-Vorschub in Bandrichtung.
Beschreibung | Die in #SYNC IN angegebene Geschwindigkeit des Förderbandes CONV_VEL ist größer als die maximale Geschwindigkeit der parallelen Achse.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | - |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Nummer der Achse in Bandrichtung
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm/s]
Programmierte Bandgeschwindigkeit
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm/s]
Maximale Geschwindigkeit der Bandachse in G1-Sätzen
Fehlertyp | -