# Auswahl der Berechnungsmethode (P-CHAN-00385)

P-CHAN-00385 | Auswahl der Berechnungsmethode (Konturvorsteuerung)
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, dass die Funktion dynamische Konturvorsteuerung mit einem TcCOM-Objekt berechnet wird.
Parameter | dcc.call
Datentyp | STRING
Datenbereich | EXTERNAL, BUILTIN
Dimension | ----
Standardwert | EXTERNAL
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3108 BUILTIN ist nur für interne Tests