# ID 250002

Ueberfluessiges SIGNAL in Liste entdeckt.
Beschreibung | Bei der Verwendung von #SIGNAL und #WAIT mit Angabe des Empfängers muss die Reihenfolge berücksichtigt werden. Die programmierte #WAIT-Reihenfolge stimmt nicht mit der programmierten #SIGNAL-Reihenfolge überein. Falsch: #SIGNAL [ID4711 CH1] #SIGNAL [ID9999 CH1]

…

#WAIT [ID9999 CH1]

#WAIT [ID4711 CH1]

Richtig:

#SIGNAL [ID4711 CH1]

#SIGNAL [ID9999 CH1]

…

#WAIT [ID4711 CH1]

#WAIT [ID9999 CH1]

Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Erwarteter Wert [-]
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | -