# ID 120094

Kein tangentialer Uebergang moeglich.
Beschreibung | Bei aktiver Akima Spline Funktion (G151) wurde der Spline durch einen Bewegungssatz mit stehenden Hauptachsen und bewegten Mitschleppachsen unterbrochen. In diesem Fall ist kein tangentialer Übergang in den nachfolgenden Zirkularsatz möglich.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Bei Mitschleppachsbewegung auch Hauptachsbewegung programmieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.